**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

Schiebetüren innen

Schiebetüren zwischen 2 Wänden laufend

Schiebetüre in **Leichtbauwand** laufend.

Schiebetürkasten □ einflügelig □ zweiflügelig Stk…………

**System SCRIGNO Typ „ESSENTIAL“**

**für Leichtbauwand**

mit integrierten

Alu-Kantenprofilen (rahmenlos)

inkl. eloxierter

Alulaufschiene 120 Kg, sowie

Zubehörteile (Laufrollen,

Stopper, etc.)

Schiebetür-Metalltasche,

Wandstärke fertig □100 mm □ 125 mm

Ständerprofil 75 mm 100 mm

je 1x beplankt mit 12.5 mm GKP

**Durchgangsöffnung:**

**B: \_\_\_\_mm x H: \_\_\_\_mm**

*Verkauf & Beratung:*

*Sliding AG*

*Schiebetürsysteme*

*Seetalstr. 2, 5703 Seon*

*info@sliding.ch*

*062 892 19 90*

SCRIGNO-Schiebetürblatt

□ roh zum Streichen / □ lackiert RAL

Inkl. allen Fräsungen

SCRIGNO-Muschelgriff

Rund, Chrom matt

□ ohne Schloss / □ mit Drehriegel